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Bácsalmás Város Önkormányzatának
                Képviselő-testülete 
K i v o n a t 
a Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. november 17-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
(Kihagyva a kihagyandókat.) 
438/2010. (XI. 17.) Bácsalmás v. öh.

Jegyzőkönyv-hitelesítők

kijelölése 
Határozat
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bailo Amadou és dr. Bakó Mária Lujza képviselőket jelöli ki jegyzőkönyv-hitelesítőknek.

K. m. f.


Németh Balázs s.k.

dr. Keresztury Monika s.k.


polgármester

jegyző


Bailo Amadou s.k.

dr.Bakó Mária Lujza s.k.



képviselők, jegyzőkönyv-hitelesítők

A kivonat hiteles.

Bácsalmás, 2010. november 18.

dr.Páncsics Piroska
testületi ügyintéző

Bácsalmás Város Önkormányzatának
                Képviselő-testülete 
K i v o n a t 
a Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. november 17-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
(Kihagyva a kihagyandókat.) 
439/2010. (XI. 17.) Bácsalmás v. öh.

Napirend megállapítása 
Határozat
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2010. november 17-i rendkívüli ülése napirendjére a következő előterjesztéseket veszi fel:
1. Döntés az emeltszintű kistérségi szakrendelő kialakítása Bácsalmáson projekt pótmunkáinak fedezetbiztosításáról

Zárt ülésen:

2. Döntés a Polgármesteri Hivatal szervezeti kérdéseiről
K. m. f.


Németh Balázs s.k.

dr. Keresztury Monika s.k.


polgármester

jegyző


Bailo Amadou s.k.

dr.Bakó Mária Lujza s.k.



képviselők, jegyzőkönyv-hitelesítők

A kivonat hiteles.

Bácsalmás, 2010. november 18.

dr.Páncsics Piroska
testületi ügyintéző

Bácsalmás Város Önkormányzatának
                Képviselő-testülete 

K i v o n a t 

a Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. november 17-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

(Kihagyva a kihagyandókat.) 
440/2010. (XI. 17.) Bácsalmás v. öh.

„Emeltszintű kistérségi szakrendelő kialakítása 
Bácsalmáson” - DAOP 2008-4.1.1/B-0007 projekt 
pótmunkáinak fedezetbiztosítása
Határozat
1./
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az „Emeltszintű kistérségi szakrendelő kialakítása Bácsalmáson” DAOP 2008-4.1.1/B-0007 projekthez kapcsolódó pótmunkák műszaki tartalmának szükségességét elismeri.


A projekt I. üteméhez tartozó szükséges és elégséges pótmunkákra – a műszaki ellenőr által csökkentett tartalommal jóváhagyott – legfeljebb 7.911.053,- Ft-ot biztosít a kötvényforrás terhére.
2./
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felkért szakértők – Turcsányi Csaba PFB elnök, dr.Tanács Róbert képviselő, Csőke Gyula PFB tag, Budai Imre műszaki ellenőr, Hamháber József polgármesteri tanácsadó – által a pótmunkák jogosságának felülvizsgálata után, a szakértők által meghatározott műszaki tartalommal közzé tegye a kivitelezési beruházás (mindhárom ütem) pótmunkáira a közbeszerzési eljárást.
3./
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Németh Balázs polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal, illetve az I. ütemre benyújtott számlát követően


    2. pont: 2010. november 23.

Operatív felelős: Kerényi Tamás beruházási üi. és a



   felkért szakértői csoport

A határozatról értesül kivonattal:

1. Németh Balázs polgármester

2. dr.Keresztury Monika jegyző

3. Váczi Julianna osztályvezető

4. SZEKÉSZ Kft. Budai Imre, 6753 Szeged, Budai Nagy A. u. 60.
5. Modinvest Kft. 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.

K. m. f.


Németh Balázs s.k.

dr. Keresztury Monika s.k.


polgármester

jegyző


Bailo Amadou s.k.

dr.Bakó Mária Lujza s.k.



képviselők, jegyzőkönyv-hitelesítők

A kivonat hiteles.

Bácsalmás, 2010. november 18.

dr.Páncsics Piroska

testületi ügyintéző
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.ételszam  Megnevezés Menny. Egys. egys. Dijegys. Anyagossz.  Dij &ssz.
rtas, fold- és sziklamunka P .
1-011-  |Epitési tormelék konténeres elszallitasa, | S0 | m3 | o 7000 0 63000p-
115 llerakasa, lerakohelyi dijjal, el L9 L | | |
<21-011-12  Munkahelyi deponiabdl épitési tormelék ‘ 0 | m3 | o 420 0 37 80197
konténerbe rakasa, kézi erével, 6nalld | q | \[ | ‘ i
munka esetén elszamolva, konténer | ! | | |
Iszallitas nelkal I i ! ‘
Padlofeltdités bon (}é{a (padidburkolat 3851 . m3 0 1200 0 -45.862—
bontasa utan d ki, hogy a padi6lapok ? i |
K alatt horrymﬂgnés van) i | |
| |
Helyszini beton és vasbeton munkak ; i |
K31-030- [Szerelbbeton készitése , kézi lovabbitassal | 21, | 'm3 '} 20800; 13500  =444-584- -286665-
11.1.21-  és bedolgozassal, vizszigetelés ala, léccel A ‘ | ! iy ng‘i 62400 -
0481280 ;lehﬂzva, 10cm vastagsagban, C 12-16/KK | Il Q | i A
|(elbontott padiéfeltsites helyén) { ‘; ! i
| H
| | | i
K31-030-  |Beton aljzat készitése , kézi lovébbitassal :};ﬁ( “ m3 : 20800, 15000 264-0921 491106+
11.1.2.1-  és bedolgozassal, hoszigetelés foleé és i | { ! S i 14 b
0481281 |vizszigetelés ala, tartoszerkezelre léccel (A i 1 |oohfor- (oo
llehtizva, 6cm vastagsagban, C 12-16/KK i i | |
 |(eloontott padiofeltoles helysn) | i I !
Aljzatkészités, hideg és melegburkolatok készitése {
K42-000- LVLapburko!atok bontasa, pad!éburkotat I /494/ m2 0 950 0‘ 453800
P bérmely meéretii kbagyag, mozaik vagy tort | /’ i
Z Imozaik (NOVA) lapb6l —— a | i
K42 000/2 .2 Lapburkolatok bontésa, fal-, pillér- és | 564,36 | m2 ! 0 950 0 yz
o loszlopburkolat, barmely méretli mozaik, I { | !
|kéagyag és csempe . | i |
K42-000-3.4 |Fa-, hézagmentes mianyag- és 221v{ m2 | 0 800 0 476-800
iszényegburkolatok bontasa, gumilemez [‘vﬂX o | i Z.G'll‘,,
‘vagy PVC burkolaftekercsbdl, lapokbol vagy L |
{1épcsoén betetkent ] i
K42-011- Padloburkolat hordozészerkezetének | ~692‘5ﬁ m2 650 400 -450-180,  -277-046
2.1.1.41- feluietelskészitése beltérben, beton s 152 I | Jo.50t. 6.2~
0211256 |alapfeltleten ontertld feluletkiegyenlités | i 1 '
‘készltése 1-3 mm atlagos ‘\ { H {
tegvastagsagban dntertlé aljzatkiegyenlitd | H
| £ { | i
K42-042- PVG burkolat fektetése kiegyenlitett alizatra, | 23,62 *3 m2 | 3200 1000 75584 23620
11.3- |homogén PVC-lemezbsl homogén PVG ,17 'IF | 4‘ | HQ Ogtll_ 41.\(:{0\;
| |

0312001  'burkolat, 2 mm vtg.,

K42-022- adicburkolat készitése, beltérben, tégla,

1.1.1.2.1.1- ibeton, vakolt alapfelilleten, gres, képorcelan |

0212003 {lappal, kotésben vagy halosan, 3-5 mm vtg.
\ragasztoba rakva, 1- 10 mm
‘fugaszéleséggel 20x20 - 40x40 cm kozotti

{lapmérettel

,669‘/ m2 2650 2000
| 46,52 !

AR RS S VA



[image: image3.jpg]/) w022 _{Cstszasmentes padicburkolat készitése, | 27.75——m2 2900 2000 }0475/ 55600
/ 1.1.2.14- beltérben, tégla, beton, vakolt al/apfel&]leten, !
,021'2003 \gres, képorcelan lappal, kotésben vagy i |

- }half)san, 3-5 mm vtg. rggagztéba rakva, 1- | |
110 mm fugaszéleséggel, 20x20 - 40x40 cm
(kozotti Iapn?ﬁél [ : |
| | !
- , i |
_ K42-012-  iFal-, pillér- és oszlopburkolat készitése _554.36/1 m2 | 2600 2200, 1467336  1-241-592
> 1.1.1.1.1.2- |beltérben, tégla, beton, vakolt alapfeltileten, MGM ; | [ 301,8427 ZEG,ZSGW

0212001 %mézas keramiaval, kétésben vagy halésan, | H i
|3-5 mm vtg. ragasztéba rakva, 1-10 mm | i i
!fugaszéleséggel, 10x10 - 20x20 cm kozotti | | i

‘lapmérettel, fehér

] ]
|

§ | | ! |

Szigetelés

K48-002-  |Talajn: @ég elleni szigetelés; Bitumenes
1.1.1.1.1- [leméz szigetelés aljzatanak kellSsitése, egy
0095372 1 gtegben, vizszintes feltleten, oldészeres
|hideg bitumenmazzal (széraz feluleten)
olddszeres bitumenméaz .

m2 ] 140 70 20778 1488

m2 | 780 400 465'59*; 84920~
| ST o

|K48-002-  |Talajnedvesség elleni szigetelés;
1. 11.3.3.1- EPadI()szigeteIés, egy rétegben, minimum 3,0

0095351 {mm vastag oxidalt bitumenes lemezzel, az
ialjzathoz foltonként vagy savokban
lolvasztasos ragasztassal, az atlapolasoknal
és egymashoz teljes feltiletd hegesztéssel |
fektetve uvegfatyol hordozérétegii, 3 mm |
}névleges vastagsagu oxidalt bitumenes
\lemez (alapincézetlen folyoson, réntgen {

‘épulet alatt) ‘ H |

b ]
|

Asztalosszerkezetek elhelyezése . ) » / .
K44-001-  |Fa beltéri nyflaszarok elhelyezése, elére 12 db 25 300 8000 50 600 16 000
1.1.1.1- |kihagyott falnyliasba, utolagos | i i i
0131031 ‘elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom |

ibeallitassal), farost lemezes ajto, 6,00 m i

‘;keyuletig,90x210 cm, AIM-57 és AIM-79 |

Inem letezik, helyette Gj ajtok) |

! i

Feliiletképzés

0130701 :alapozoval, tagolatlan feltleten Trinat
alapozofesték, fehér 100, EAN:
16995061117031

K47-000-  |Fafeltletek mazolasanak elokészitd és | | 440 300! 6 600 4500 ~
7.3.1- irészmunkéi, simit6 tapaszolas fafeltleten, | H 1 | |
0150112  !egyszeri és minden tovabbi, tagolatian | | i i
|feluleten Trinat Mestertapasz, EAN: { ; { i i H
1595061609376 o | | |
K47-031- Bels¢ fafeliletek alapmazolésa, |15 /mZ 660 340, 9900] 5100 7
1.1.1.1- miigyantabazisu (alkid) oldészertartalmi ‘[ ‘ : |
|
(

hos e, - 200G, -
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7-031- LBs:lsz’j fafeltletek zomanclakkozasa, “ 15, j
.5.1.1- |migyantabazisu (alkid) oldészertartalmu | |
0130361 \zomanccal, tagolatian feldleten Trinat | |
magasfényﬂ zoméncfestek, fehér 100, EAN: l f
| 5995061119042 " I
K Meglévé olajfestés teljes feldjitasa: 08"
foltonkeénti lekaparas, glettelés két rétegben, 7o
olajfestés 2-3 rétegben folyosokon,
lépcséhazban
Tetéfedés
|K41-0004 | Palafedés bontasa (barmely rendszerd) I. és 717437
i {1 atem 426, 63
1K41-003- Kettésfedés huzott égetett agyag AT
11.11.2- tetécserepekkel, hodfarku cseréppel, 41-45°
10115131 tetdhajlasszdg kozott, minden harmadik @6‘@ H
icserép rogzitésével TONDACH Hodfarka
; |keramia alapcserép, 19x40 cm, téglavords
i (. és 1ll. Gtem)
K41-003- Siklapu, kettdsfedésl huzott égetett agyag 748~
19.3.2- tetdcserép fedéseknél taréjgerinc-készités, —
1115312 |kupcseréppel, kiipcseréprégzitével, | i \5 |
TONDACH Huzott sima gerinccserép | |
! gerincrogzitdvel, keramia, 38x20/16 cm, I. |
‘ és lIl. atem 1
K41-003-  [Siklapy, kettésfedest huzott égetett agyag 65
©19.21.1.1-  tetdcserép fedéseknél kiszelléztetés, Noo
10115108 szellézécserép-garnitura elhelyezése |
i tetéfeluleten, kettdsfedéshez TONDACH |
|Hodfarku keramia szellézécserép 18x38 cm, |
‘téglavords 1. és IIl. Gtem [

{ !
1K41-003- ‘Slklapu, kettésfedésti huzott égetett agyag | 1237 |
119.21.2- tetdcserép fedéseknél kiszelloztetés, | GG {
0196011 szellézbelem, szelldzdszalag vagy |
! ilezéarofés( elhelyezése eresznél LEIER |

}szellﬁzészalag, téglavorss, I. és il atem ‘ |
! i
'K41-003- | Siklapu, kettosfedésti huzott égetett agyag | 370~
“119.32- ltetécserép fedéseknél hofogo- és biztonsagi | 1o |
10194019 rendszer kiegésziték elhelyezése |2
| tetofeltleten TONDACH fém héfogd |
1 ihédfarku tet6cseréphez C 380 1. és Il Gtem |
Acsmunka i, .
1K35-000-2.1 [Tetélécezés bontasa barmely palafedés 717,43 |
g |alatt 1. és 1. atem 66
Fa tetészerkezet javitasa, faanyag pétlassal — ~590
. K (1. és lil. atem) (o)
K35 0(()!2/»1( vFollaterités és felenlﬁ}uesﬂ/cm es | 712,437
Oy& |atfedeéssel tetéfe alatetfolia . és 11l i
|atem . _
K35-003-1.2- [Te!élécezés kettts hodfarku cserépfedés 11143“
. 30410024 Jalé Fenyé tetéléc 3-6,5 m 25x50 mm I, és AL‘QCS
: . Gtem |

m2

m2

m2

e

db

m2

‘m2

m2

m2

660

1200

2772

4334

924

245

257

1100

288

595

340

1350

560:

790

990

190

160

160

320;

1350,

250

9900 5100~

729600  -820-800-
- 2
ZXX.COO‘, Slhoop,

0 -401-761
244,812
49887161 566770.

Avows . 472263,
-31—17181—-5 71-082-
AMAR - 39468

152460~ 81-350~
Qoo 490
-30135—  19680"

fetto, - f0.56o, .

-95090~ -69200-
51[(00l _ Jlow, -

0 229578~
| 439732 -
649000 796500~
126000, ~ 486,000,

Sabal

480,

—426°87T]  —B44-368
153 {SL‘V 209 582, -

7.495495, 1, 947.2!»1 .
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lelkészitese 1. és Ji
K Bovitmenynél 16v6 s7élfogo tarte- és

tetészerkezete

5-003:1:6 | Tetblecezss tetsfeluls

llenlécezésének

“ltem

|Falszegély szerelése keményhéjalasu i

|horganylemezb6l, 33 cm kiteritett

|szélessegig Falszegély RHEINZINK
{QUALITY ZINK min6ségli 6tvozott
{horganylemezb6l, 0,65 mm vtg., standard
‘Ifelﬁletﬁ, Ksz: 25 cm |. és lIl. atem

K43-001- /fablas fedések; Sima fémlemez fedés
1121 ;téblalemezbél egyszeri korcolt kivitelben,

|mindsitett 6tvozott horganylemezbdl
|RHEINZINK tablalemez "standard" fellet
11000x2000 mm, 0,65 mm vtg, 150 6014

Badogozas
1K43-003-
14.1.1.1- |tet6hoz, mindsitett dtvozott
0993104
01482

B |(bbvitménynél Iévé szélfogo)
Vakolas

K36-001;~ |Sima oldalfalvakolat készitése kézi
|felnordassal, bels6, vakolé cementes
mészhabarccsal, téglafeltleten, 1,5 cm
vastagsagban Hvb8-mc, belsd, vakold

141
0550040

.cementes mészhabarccsal és Hs60-cm,
|feluletképzo (simito), meszes
cementhabarccsal (lebontott

lcsempeburkclat helyén)

Mikémunkéak

Lépcstburkolat csiszolasa, csiiszasmentes

K struktura készitése (1. és Il. atem)

Viz-csatorna szerelés

Horonyvésés,

téglafalban,vizvezetékek és lefolyck részére

;Fﬁtési vezeték, Fekete acélgst szerelése,
‘hegesztett kdtésekkel, t;u szerkezettel,
szakaszos nyomasprébaval, szabadon,
!horonyba vagy padiécsatornaba,

ivvel, cséatmeré DN 100

‘iranyvaltozas
‘méret%é MSZ 29-86 A 37X 1/2"
|[vagy ezZel miiszakilag egyenértéki]

(712437 ] 160
|7
55~ m2 6800
2347 m | 2295
4@&10!‘ [‘
i |
- 1
L
L
56| m2 | 6784
|

L

| !

{ §
[36446! m2 | 520
| L
| | |
| | |

~55— m2 0

35

30 |
0

~18— m—

e ;\

160

8800

1220

2240

960

5100

483,

1}4/789/ 114789

37400 48.400”
53703 28-548
14,638, Zo.Oﬂl _
}342/ 12.320°

293467 54/1236/
0 -280600-
1+8.5m
0 14480~

ZAGI8~ 242938,



[image: image6.jpg]|Meglévo Fiitési vezeték, fekete acélesd
|bontésa és uj helyre val6 szerelése,
‘hegesztett ketésekkel, tartoszerkezettel,
iszakaszos nyomésprébé?/s%badon,

1‘horonyba vagy padléé(':y EL
iranyvaltozas csoly: s6atmérd DN 100

méretlg, Acék}cs MSZ 29-86 A 37X 1" [vagy
ezzel miszakilag egyenértékii}

322 2938 }1,52/ 4}008‘

428, 540 12827 16200,

lvév[z vezetek, Otrétegii csd szerelése, PE- ;30
{XC/AIPE-Xc vagy PE-Xb/AI/PE-Xb vagy PE- | {
| Xb/AIIPE anyagbadl, préselt csokotésekkel,
lcs6 elhelyezese cséidomokkal, szakaszos
‘nyomasprobaval, szabadon csébilincsekkel,
|DN 15 VALSIR Pexal tobbrétegli PE-Xb/Al |
10,35/PE-Xb cs6 tekercsben, 10 bar 95 °C,
120x2 Rendelési kod: VS100115 [vagy ezzel
1mﬁszakilag egyenértéki] ! |
| | | ) | |
| . | . | | i
{Fitési, HMV, HHV vezetékek szigetelése 30 m / 118, 360 3531 10800, «
(ivek, idomok, szerelvények szigetelése és | ! | i
‘burkolés nélkul), polietilén cséhéjjal csupasz |
k]v:telben ragasztassal illetve holégfuvassal i
hegesztve 6ntapado ragaszté szalag
‘Iezéréssal vagy klipsszel régzitve, NA 114
'mm cssatmersig Armacell Tubolit DG
{cséhéj, falvastagsag: 13 mm, kulsé
ics6atmérs 22 mm, R: DG-22/13 [vagy ezzel
imiiszakilag egyenértekii]

{PE vastagfalu polietilén lefolyocsé szerelese 4 m q’/ 712 774 2849 3096
Icsbtamﬁkkal szakaszos témorségi proébaval, | t
i- 80 C fok tartés, 100C fok rovid ideig tarté | | !
'hémérséklet tiréssel- szabadon, vagy
‘padlécsatoméba tompahegesztéses |
kotésekkel cstatmerd DN 100 méretig, | |

i

i

|

1

|cssidomok nélkal, d=50 GEBERIT PE
lefolyocsd, 5 méteres szalban,
1361.000, atmérs 50 x 3,0 mm [vagy ezzel | i i
miszakilag egyenértékii] J
| |
‘.'PE vastagfall polietilén lefolyécsd szerelése 11 m / 2315 1 080’
|csttartokkal, szakaszos tomorsegi prébaval, i |
- 80 C fok tartés, 100C fok rovid ideig tarté
ihémérséklet tiréssel- szabadon, vagy
padiécsatornaba, tompahegesztéses
|kotésekkel, cséatmerd DN 100 méret felett, |
|csdidomok nélkul, d=110 GEBERIT PE '
ilefc!yécsé 5 méteres szalban, !
{367.000, atmerd 110 x 4,3 mm [vagy ezzel | | 1 !
|mszakilag egysnéreka] | | | |
| | i |
| i !

! i i Il
‘:Meglévé mosdd és kétmedencés mosogatd 1 | kit l/ 16180; 23690 16 180, 23 690|
;bontésa és U] helyre val6 beépitése. Viz és i I ‘
|lefolydvezetekek kiépitése, szigetelssel, \ | {
{horonyvéséssel. | i | |

(0. 854, - 6506, -



[image: image7.jpg]jWC csésze elhelyezése és bekotése, !
i6blitétartaly, sarokszelep, WC tlgke, f
{nyomégomb nélkal, porcelanbol, “
:monoblokkos, alsokifolyasu melyoblités( 1
kivitelben ALFOLDI/SOLINAR porcelan |
‘mélyéblltésu MB WC csésze |
161als6 kifolyasu, fehér, Kod: 6003 09, |
iWC-ulékével, fehér, Kod: 8780 61 [vagy
\ezzel miszakilag egyenérték(]

xWC csésze kiegészité szerelvényeinek
lelhelyezése, WC-tlske SOLINAR WC-
|Uléke, 8780 95, fehér [vagy ezzel
'mu'szakilag egyenertek) i
IWC oblitttartaly felszerelése és bekotése,
;monoblokkos, porcelan ALFOLDI/SOLINAR
|6blitétartaly fedével, DAL

‘szerelvénnyel félig készreszerelt éllapotban
(fehér, Kéd: 6004 10 [vagy ezzel mUszaktIag |
{egyenértékd]

{Mosdé vagy mosémedence berendezés
{elhelyezése és bekotése, kifolyoszelep,
|blizelzaro és sarokszelep nélkul,
’falraszerelhetc porcelan kivitelben
(komplen) ALFOLDI/BAZIS porcelan mosdo
‘45 cm, 3 csaplyukkal, furt, fehér, Kod: 4145 |
‘45 [vagy ezzel miiszakilag egyenértekii] |

‘Berendezésl térgyak szerelvényemek
\felszerelése, sarokszelep szerelés Mofém
‘sargaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sargaréz,
{kromozott, 10 bar, Kod: 163-0002-00 [vagy
ezzel mlszakilag egyenértékii]

|

| . .

|Csaptelepek ¢s szerelvényeinek {
|felszerelése, mosdocsaptelepek, 4llo illetve |
'stllyesztett mosdécsaptelep Mofém Eco

| Trend egykaros mosdécsaptelep, ECO ‘
|keramia vezérléegység forrazas elleni |
|vedelemmel, kr. lanctart6 szemmel, kod: |
|150-0028-00 [vagy ezzel miiszakilag |
|egyenértekii]

|Vizes berendezési targyak blizelzarsinak i
|felszerelése, mosdohoz, bidéhez Mofém |
|buraszifon leeresztészeleppel,
szemcseszéd krémozott, Kod: 165-0027-00 |
[vagy ezzel mliszakilag egyenérték(i] |
‘Acéllemez kompakt \apradlétor elhel/ezése
rszethordassal tartokkal, bekotessel, 2
|soros, 1600 mm-ig 600 mm ?/EéDunaferr |
\LUX«UNI univerzdlis hat csa lapradiator D
1(20 tipus), 2-soros, konye torlemez nélkali,
‘burkolattal 600x 500-fnm, f(itbteljesitmeny:
‘428 W [vagy eye miszakilag egyenértékii]
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[image: image8.jpg]| 2155 760;
|radidtorszelepre, hollandivgl€satlakoztatva |
{HERZ termosztatikus szefepfej beépitett
\érzékel6vel, mechanikls elzaras nélkal,
‘HERZ -TS szele(p!e)‘sthez fehér szing,
1 7260.06 [vagy ezzel mlszakilag
egyenéné
Futtjtest szerelvény elhelyezése kul§('5/vagy
belsﬁ menettel, illetve hollandjval
csatlakoztatva DN 20 teri o{tatlkus szelep {
[HERZ TS-90 tipusu, egyenes kivitell
|termosztat szeleptes{al ", 1.7723.92 [vagy i
lezzel muszakﬂag/egyenénéku] { ‘
i

| Termosztatikus szelepfej f;is':z/ereﬁés‘e T

2087, 950;

Fltotest szerelvény elhelyezésé kulsé vagy =~ ~2———db— 1698 950
belst menettel, illetve houarﬁlval

csatlakoztatva DN 20 vjsszatérs

elzérészelep HERZ RL-5 tipusu, egyenes

Kivitel( visszatérg, €lzaro- és szabalyozd

szelep, elébfjll{ésl lehetdséggel, 3/4",

1.3923. 021y gy ezzel mUszakilag

egyenérték]

Viz-csatorna szerelés - lefolyo kivaltas

42-090- Lapburkolat javitasa; Padisburkolat javitasa, -—45m2  4025———2903—

3.1.2.1- 0,10-2,00 m~ig ter] feluleten kivéséssel,
0510101 potlassal, szigetlés javitasaval, esztrik

Jjavitassal

33-063-2.1.1 Fodémattorés 30x30 cm méretig, 30 cm 5db / 0 1613
fodémvastagsagig, >

81-000-1.2.2 Csdvezetékek bontasa, csévezeték 12m 0 927

leszerelése atmérdre valo tekintet nélkil,

azbesztcement lefolyécsd
81-001- Iv6viz vezeték, Otrétegli csd szerelése, PE- 10m - 458 444
1.3.5.1.1.1.1- RT/A/PE-RT anyagbdl, préshuvelyes
0332002 katésekkel, cso elhelyezése cséidomok

nélkal, szakaszos nyomasprébaval,

falhoronyba vagy padloszerkezetbe

(horonyvésés kulén tételben), DN 12 Uponor

Unipipe cs6, tekercsben,

16x2 mm, Cikkszam: 1013371

81-001- Ivoviz vezeték, Otrétegli csd szerelése, PE- 10db .~ 1439 222
1.3.5.1.2.2.1- RT/AIIPE-RT anyagbdl, préshavelyes
0332181 kotésekkel, cséidomok elhelyezése,
81-002- PVC lefolyovezeték szerelése, tokos, 0m 1213 1189
3.22.1.6-  gumigy(ris kotésekkel, csd elhelyezése
0131007 csoidomok nélkil, szakaszos tomarsegi
prébaval, szabadon, tartészerkezetre, DN
100 PVC vizvezetéki lefolyocsé, KAEM
110x2.2x2000 mm tokos vég, gumigydri
tomitéssel
81-002- PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, 15 db “ 918 867
3.2.3.2.6- gumigyriis katésekkel, cséidomok
0231026 elhelyezése, k
82-000-3.4 Vizellatds berendezési targyak leszerelése, 3db Q 3588
WC csésze tartozékokkal

/431( 15207
441 1eof

3397 %07
~48413— 13064
0 8064
0 11128
4577 4435
14 387 2218
12133 11894
13766 13003
0 10765
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[image: image9.jpg]--000-3.6  Vizellatas berendezési targyak leszerelése,
Oblitétartaly tartozékokkal

82-000-3.2 Vizelldtas berendezési targyak leszerelése,

falikutak, mosdok

82-001-7.2.2- Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése,

0116729 kals6 vagy bels6 menettel, illetve hollandival

csatlakoztatva DN 15 gémbcsap, viz- és

gézfécsap EFFEBI ASTER teljesatomiés(

golyéscsap sargarézbdl, nikkelezett kivitel,

ontott aluminium karral, PN 40, 100 C fok,

bb, 1/2= tip, Kéd: 821R404

82-009-1.1.1- Falikit, kiontd vagy mosovalyu elhelyezése

0215021 és bekotese, falikat, szifon (blizelzaro) és
csaptelep nélkul, acéllemezbél-,
rozsdamentes lemezbél vagy dntéttvasbol
Acéllemez falikat, kivtil-belal fehér
tlizzomancozott, révid hatlapu

82-009-5.1-  Mosdé vagy mosomedence berendezés

0112751 elhelyezése és bekotése, kifolyoszelep,
blizelzar6 és sarokszelep nélkul,
falraszerelheté porcelan kivitelben
(komplett) ALFOLDI/BAZIS porcelan mosdo,
56 cm, meglévd 3 csaplyukkal (furt), fehér,
Kéd: 4163 01

82-009- WC csésze elhelyezése és bekotése,

11.1.1.1- oblitétartaly, sarokszelep, WC ul6ke,

0110011 nyomégomb nélk(l, porcelanbdl tartaly és
Ulldke Uj alsokifolyasu, lapos 6blitési
kivitelben ALFOLDI/BAZIS porcelan
laposoblitésti gyerek WC csésze, 9 1 alsé
kifolyasu, fehér, Kod:
4004 00 WC-Ul6kével nem szerelhetd
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Bácsalmás Város Önkormányzatának
                Képviselő-testülete 
K i v o n a t 
a Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. november 17-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 
(Kihagyva a kihagyandókat.) 
441/2010. (XI. 17.) Bácsalmás v. öh.

Döntés a Polgármesteri Hivatal szervezeti kérdéseiről
Határozat
1. Bácsalmás Város Képviselő-testülete elrendeli a Polgármesteri Hivatal létszámának 1 fő műszaki ügyintéző álláshellyel történő csökkentését feladatcsökkenés miatt. 

2. Bácsalmás Város Képviselő-testülete a létszámleépítés többletkiadásaira központi forrást kíván igénybe venni. 

3. Bácsalmás Város Képviselő-testülete felkéri Dr. Keresztury Monika jegyzőt, hogy a létszámleépítés jogszabályi előírásainak figyelembevételével a szükséges munkaügyi intézkedéseket tegye meg és ennek eredményéről a további szükséges döntés meghozatala érdekében tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő:
1.,2. pont esetében azonnal



3. pont esetében a decemberi testületi ülés
Felelős  :  
Dr.Keresztury Monika jegyző

Operatív felelős: Tomcsányi Katalin személyügyi ügyintéző

A határozatról értesül: 

- kivonattal:   1. Németh Balázs polgármester



2. Dr. Keresztury Monika jegyző




3. Váczi Julianna osztályvezető

K. m. f.


Németh Balázs s.k.

dr. Keresztury Monika s.k.


polgármester

jegyző


Bailo Amadou s.k.

dr.Bakó Mária Lujza s.k.



képviselők, jegyzőkönyv-hitelesítők

A kivonat hiteles.

Bácsalmás, 2010. november 22.

dr.Páncsics Piroska

testületi ügyintéző

